|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка на HDD | Код | Наличност |
| Запис 1 | [1TB Toshiba Canvio Basics Black](https://www.jarcomputers.com/Toshiba-Canvio-Basics-1TB-Black_prod_HDDEXTOSHIBAHDTB410EK3AA.html) | HDDEXTOSHIBAHDTB410EK3AA | available |
| Запис 2 | [2TB, Seagate Basic](https://www.jarcomputers.com/Seagate-Basic-2TB_prod_HDDEXSEAGATESTJL2000400.html) | HDDEXSEAGATESTJL2000400 | N/A |
| Запис 3 | [4TB Toshiba Canvio Basics USB-C](https://www.jarcomputers.com/Toshiba-Canvio-Basics-4TB-Black-USB-C-HDTB440EKCCA_prod_HDDEXTOSHIBAHDTB440EKCCA.html) | HDDEXTOSHIBAHDTB440EKCCA | available |

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметър** | **Описание** |
| *Access mode* | "r" - Четене – Стойност по подразбиране. Отваря файл за четене, извежда грешка ако такъв файл не съществува;  "a" – Режим на добавяне – Отваря файл за добавяне, създава файла ако не съществува;  "w" - Запис – Отваря файл за запис, като създава файл ако такъв не съществува;  "x" - Създаване – Създава се определен файл, извежда се грешка ако такъв не съществува  За дефинирането на файловете като текстови или двоични се използват следните режими:  "t" - Текст – Стойност по подразбиране. Текстови режим.  "b" – Двоични данни – Двоичен режим (напр. изображения)  “wb+” – Отваря двоичен файла за четене и запис. Презаписва съществуващ файл, създава нов файл ако такъв не съществува;  “rb” – Отваря файл само за четене на двоичен формат. Започва четенето от началото на файла.  “a+” – Отваря файл за добавяне и четене, започва записа в края на файла, създава нов файл ако такъв не съществува; |